**Temat: JAK SKRÓCIĆ RĘKAW W KOSZULI?**



 W większości w koszulach wykonuje się rozporki wykończone są w tzw. „domek”. Dodatkowo szwy montażowe koszuli to szwy bieliźniane, w których wszystkie zapasy są schowane do środka.  Co będzie Ci do wykonania poprawek krawieckich?

* Prujka
* [Nożyczki](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/kategoria/wyposazenie-ciecie-krojenie-nozyce-krawieckie)
* [Pisak krawiecki](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/produkt/pisak-krawiecki-dwustronny-samoznikajacy)
* [Kreda krawiecka](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/szukaj/Kreda%20krawiecka)
* [Nici](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/kategoria/pasmanteria-nici)
* [Flizelina](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/szukaj/Flizelina)
* [Szpilki](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/szukaj/Szpilki)
* [Obcinaczki](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/produkt/metalowe-obcinaczki-do-nitek)
* [Miarka do zapasów](https://www.ultramaszyna.com/sklep/-/s/produkt/miarka-do-odmierzania-zapasow)


Co zrobić, żeby skrócić rękaw?

1. Odpruwamy rękaw koszuli. W trakcie odpruwania zwróć uwagę na styczność podkroju pachy w rękawie na przodzie ze stycznością podkroju pachy w przodzie koszuli lub styczność środka główki rękawa z karczkiem w koszuli lub szwem ramiennym (zależy od modelu koszuli) tzw **punkty montażowe**



2. Zaznaczamy punkty styczne.

Na zdjęciu pokazujemy Ci styczność nacinka przodu rękawa z nacinkiem przodu podkroju pachy ale można byłoby zaznaczyć również styczność środka główki rękawa ze szwem ramiennym (lub karczkiem, zależy od modelu koszuli). Generalnie chodzi po prostu o to, żeby po przeróbce móc z powrotem wszyć rękaw w prawidłowym miejscu.



3. Pamiętajcie również o tym, aby KONIECZNIE oznaczyć sobie, który rękaw jest lewy, a który prawy!

W koszulach męskich, szytych szwem bieliźnianym, najpierw wszywamy główkę rękawa do podkroju pachy w koszuli, a później zszywamy rękaw i bok koszuli. Dlatego też wypruwając rękaw, należy rozpruć **krótki kawałek boku koszuli**, aby zachować pierwotną kolejność zszywania. Reasumując: musisz rozpruć **krótki kawałek boku koszuli** oraz **szew rękawa pod pachą**(nie musisz pruć całego szwu rękawa).

4. Jeśli chcecie skrócić rękaw, pamiętajcie o dodaniu zapasu. W naszej koszuli skracamy rękaw o 5 cm, zatem obcinamy jedynie 3,5 cm. Pozostałe 1,5 cm to nasz zapas..





5. Ważna dygresja: Po obcięciu dużej ilości może okazać się, że podkrój pachy jest za duży względem główki rękawa, więc należy koszulę troszeczkę zwęzić na boku. Po uporaniu się z tym wyzwaniem czas na odtworzenie oryginalnego szwu. Zatem chcemy zrobić imitację oryginalnego szwu - przyszywamy rękaw do koszuli tak, żeby zapas od rękawa miał około 1,5 cm, a zapas od koszuli pozostaje fabryczny (w naszym przypadku było to 0,5 cm). Szyjemy prawą stroną do prawej.





6. Zaprasowujemy oba zapasy w górę (na koszulę) i zawijamy je, chowając ucięty brzeg pod spód.





7. Przypinamy szpilkami, fastrygujemy, aby ułatwić sobie proste, idealne przeszycie na prawej stronie, które będzie wyglądało jak przeszycie w oryginale. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, aby idealnie dobrać nici oraz gęstość ściegu. W naszej koszuli był to skok igły (gęstość szycia) na około 1,5 mm.





8. Po przyfastrygowaniu wykonaj przeszycie:



9. Na lewej i prawej stronie powstał idealny szew. Na koniec wypruwamy fastrygę i zszywamy bok koszuli.



10. Tak wygląda bok i rękaw koszuli po zszyciu



11. Różnica w mankietach - rękaw krótszy o 5 cm:

