**SPÓDNICA Z CAŁEGO KOŁA LUB POŁOWY KOŁA- DOBÓR MATERIAŁÓW, DOBÓR DODATKÓW KRAWIECKICH, NORMOWANIE I ZASADY KROJU.**

**SPÓDNICA Z CAŁEGO KOŁA**

**Dobór materiałów**

Wystarczy , że przed zakupami nauczymy się rozpoznawać taki materiał, który będzie po prostu ładnie się układał podczas noszenia. W ten sposób spódnica kloszowa (z całego koła) będzie prezentowała się korzystnie podczas noszenia w rozmaitych okolicznościach, a ostateczny wygląd stylizacji pozostanie zależny od dodatków.

**Materiały i dodatki krawieckie**

a**) materiał zasadniczy** np. tkanina, dzianina, koronka: ja na tę spódniczkę potrzebowałam ok 120 cm (przy obwodzie talii 72 cm , przy długości spódnicy 43 cm i szerokości tkaniny 140cm. Proponuje, abyście najpierw wykonali obliczenia i formę i na tej podstawie zorientowali się ile potrzebujecie materiału. Sposób wykonania formy zaprezentowałam w poprzedniej prezentacji pt. „Jak wykonać formę spódnicy kloszowej (z całego koła) na wymiary własne?”

b) **fizelina (włóknina z klejem)** do podklejenia paska oraz miejsca wszycia zamka krytego- około 10 cm  
c) **zamek kryty** **23 cm**  
d) **nici do szycia** e) **guzik 1 szt. Uwaga!** wskazana jest **podszewka wiskozowa** (w przypadku, gdy materiał jest przezroczysty)- ilość około 10 cm mniej niż tkaniny wierzchniej.

**Normowanie i zasady kroju**


Zużycie materiału na spódnicę z całego koła będzie zależało od następujących czynników:

1. Obwodu talii
2. Długości spódnicy
3. Szerokości materiału
4. Wzoru na materiale (materiał może być gładki, wzorzysty, w kratę).

Najlepiej będzie jeżeli wykonasz formę spódnicy kloszowej (z całego koła), a następnie na podłodze lub dywanie zaznaczysz szerokość materiału, a następnie ułożysz formę według jednego z załączonych schematów. Pamiętaj na szwy powinnaś dodać 1 cm (szew przy talii, szwy boczne, podłożenie dołu). Uwaga! Pasek do spódnicy kroić- szerokość paska 9cm, długość paska = obwód talii +10 cm.


**Oto przykłady ułożenia formy na materiale do rozkroju:**

**Propozycja nr 1** – jeden szew na linii środka tyłu.




**Propozycja nr 2**- dwa szwy (na prawym i lewym szwie bocznym)

Wersja nr 1



Wersja nr 2



**SPÓDNICA Z POŁOWY KOŁA**

**Dobór materiałów**

Zasada jest taka sama jak przy spódnicy z całego koła. Wystarczy , że przed zakupami nauczymy się rozpoznawać taki materiał, który będzie po prostu ładnie się układał podczas noszenia. W ten sposób spódnica kloszowa (z połowy koła) będzie prezentowała się korzystnie podczas noszenia w rozmaitych okolicznościach, a ostateczny wygląd stylizacji pozostanie zależny od dodatków.

**Materiały i dodatki krawieckie**

a**) materiał zasadniczy** np. tkanina, dzianina, koronka: ja na tę spódniczkę potrzebowałam ok 85 cm (przy obwodzie talii 72 cm , przy długości spódnicy 43 cm i szerokości tkaniny 140cm. Proponuje, abyście najpierw wykonali obliczenia i formę i na tej podstawie zorientowali się ile potrzebujecie materiału. Sposób wykonania formy zaprezentowałam w poprzedniej prezentacji pt. „Jak wykonać formę spódnicy kloszowej (z połowy koła) na wymiary własne?”

b) **fizelina (włóknina z klejem)** do podklejenia paska oraz miejsca wszycia zamka krytego- około 10 cm  
c) **zamek kryty** **23 cm**d) **nici do szycia** e) **guzik 1 szt. Uwaga!** wskazana jest **podszewka wiskozowa** (w przypadku, gdy materiał jest przezroczysty)- ilość około 10 cm mniej niż tkaniny wierzchniej.

**Normowanie i zasady kroju**


Zużycie materiału na spódnicę z całego koła będzie zależało od następujących czynników:

1. Obwodu talii
2. Długości spódnicy
3. Szerokości materiału
4. Wzoru na materiale (materiał może być gładki, wzorzysty, w kratę).

Najlepiej będzie jeżeli wykonasz formę spódnicy kloszowej (z połowy koła), a następnie na podłodze lub dywanie zaznaczysz szerokość materiału, a następnie ułożysz formę według jednego z załączonych schematów. Pamiętaj na szwy powinnaś dodać 1 cm (szew przy talii, szwy boczne, podłożenie dołu). Uwaga! Pasek do spódnicy kroić- szerokość paska 9cm, długość paska = obwód talii +10 cm.

**Oto przykłady ułożenia formy na materiale do rozkroju:**


**Propozycja nr 1** – jeden szew na linii środka tyłu.



**Propozycja nr 2**- dwa szwy (na prawym i lewym szwie bocznym)

Wersja nr 1 

Wersja nr 2



ŻYCZĘ POWODZENIA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA. W PRZYPADKU PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT ☺